附件1

报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位（单位盖章） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 价格（万元） |  |
| （公司简介） |

附件2

智能四足机器狗展品采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 主要参数 |
| GO2四足机器人 | GO2 Pro | 宇树 | 1.产品尺寸：70cmx31cmx40cm2.整机重量：15kg（含电池）3.载荷：约8kg(极限~10kg)4.运动速度：0~3.5m/s5.最大攀爬落差高度：约16cm6.最大攀爬斜坡角度：40°7.超广角3D激光雷达8.广角相机9.基本运动、舞蹈等10.智能OTA升级11.APP高清图传、遥控、所有数据查看12.APP图形化编程13.前置照明灯（3W）14.探物避障15.电池种类：普通（8000mAh）16.续航时间：1-2h17.充电器：普通（33.6V 3.5A）18.保修期：2年19.包含手持式遥控器20.可伸缩电机驱动式卷线器：更好的运输物品体验21.4G模组 内置eSIM22.语音交互及指令23.语音对讲24.音乐播放（喇叭3W）25.智能伴随«26.需要提供厂家授权 |
| 双手遥控器 | / | 宇树 | 1.充电电压：5V；2.充电电流：2A；3.频率：2.4GHz；4.通信方式：数传模块，蓝牙；5.运行时间：4.5h；6.遥控距离：100m以上；«7.需要提供厂家授权 |
| Go2长续航电池 | / | 宇树 | 1.产品尺寸：120mm\*80mm\*182mm；2.额定电压：DC 28.8V；3.充电限制电压：DC 33.6V；4.充电电流：9A；5.数量：2个；6.额定容量：15000mAh，236.8Wh6.功能：电量显示、电池储存自放电保护、平衡充电保护、过充电保护、过充电保护、过放电保护、短路保护、电池负载检测保护«7.需要提供厂家授权 |